Hallo Freunde,

da EXT4 Partionen als erweiterte System-Partionen immer oefters bei modernen Android-Versionen verlangt werde, aber das zu flashende ClockWorkMod Recovery des HD2-Toolkits nur EXT3 Partionen erstellen kann, moechte ich Euch mal eine einfache Moeglichkeit vorstellen die SD-Karte fuer den Android-Einsatz am ordinaeren Desktop-PC zu Partionieren.

Ihr braucht zwei Programme, einmal SD-Formatter und den Mini-Tool-Partition Wizard. 

Und los gehts:

Schritt 1: Die 16/32 GB SD-Karte in den Beigelegten SD-Adapter einstecken und diesen in den PC stecken ( SD-Slot )
Schritt 2: Nun den SD-Formatter starten und dort "Option" aktivieren
Schritt 3: Im folgenden Dialog "Option Settings" unter "Format Type" sucht Ihr Euch "Full (Erase)" aus und bei "Format Size Adjustment" muss ein "ON" stehen.
Schritt 4: Nachdem die Einstellungen durchgefuehrt wurden, wird die Formatierung durch ein Klick auf "FORMAT" gestartet.

Sollte es keine Fehlermeldung geben, ist die Formatierung der SD-Karte abgeschlossen. Das Programm hat die komplette Karte mit einer Partion in der vollen Kapazitaet der Karte formatiert. Gut so, denn exakt so soll es sein. Wer sich nicht sicher ist, kann das mittels Eigenschaften auf dem Laufwerksbuchstaben der SD-Karte gegenpruefen. 

Nun kommen wir zur Partitionierung der SD-Karte. Denn um diese unter Android nutzen zu koennen muss eine normale FAT32 Daten-Partiton und eine 2GB EXT4 System-Partiton vorhanden sein. 

Schritt 5: Hierzu startet Ihr nun das Programm "Mini Tool Partition Wizard" wo einem alle Laufwerke angezeigt werden 
Schritt 6: Die SD-Karte wird auch als FAT 32 Laufwerk zu finden sein ( sieht man an den 16 resp. 32 GB )
Schritt 7: Dieses Laufwerk selektieren und auf die rechte Maustaste klicken um dann "Move-Resize" auszuwaehlen
Schritt 8: Nun kann man spezifizieren wieviel Speicher wir einstellen moechten. Da wir am Ende der SD-Karte eine EXT4 Partion benoetigen, klicken wir unten auf "Unallocate Space After" um dort 2048 (also 2 GB) zu spezifizieren. Solltest Ihr eine 8 Gb Karte nutzen, 1024 (also 1GB) eintragen, damit Ihr Euch nicht zuviel Datenplatz von der FAT32 abzwackt
Schritt 9: Nun klicken wir auf "OK" und sehen eine "Unallocated Partion" auf unserem SD-Laufwerk / SD-Karte
Schritt 10: Nun klicken wir mit der rechten Maustaste auf dieses "Unallocated" und waehlen aus dem nun erscheinen Auswahlmenue "Create" und bestaetigen den albernen Hinweis
Schritt 11: Im nun folgenden Dialog-Fenster waehlt bitte folgendes aus--->

--->Create as: Primary
--->File System: Ext4
--->Cluster Letter: None
--->Cluster Size: 4kb
!!! Alles andere bleibt so wie es ist !!!!

Schritt 12: Nun klicken wir nach obigen Einstellungen auf "OK"
Schritt 13: Jetzt wird man unter der FAT32 zusaetzlich noch eine "Ext4" angezeigt bekommen. Jetzt links oben den Haken "Apply" anwaehlen und erneut auf "OK" klicken.
Schritt 14: Nun heisst es abwarten, denn nun wird die SD-Karte formatiert. Also es wird eine FAT32 Partion angelegt und eine 2 GB grosse EXT4 Partition ( das wird dann unsere Linux-Partion Android System-Partition 
Schritt 15: Nach Abschluss der Formatierung und Partitionierung koennt Ihr wieder unter Eigenschaften im Laufwerk des SD-Karte nachschauen ob nun die 2 GB an Kapazitaet fehlen ( EXT4 lassen sich unter Windows nicht anzeigen, man weiss aber das die vorhanden ist wenn die 2 GB bei der FAT32 fehlen ! ). Falls dieses der Fall ist ( und das wird der Fall sein ), hat alles bestens geklappt.

Nun habt Ihr eine SD-Karte mit FAT32 Partion und einer 2 Gigaybte EXT4-Partition. Diese kann man nun in das HD2 stecken und in jedem ClockWordMod Recovery zwecks Android-Installation benutzen ohne das dort unter Advanced vorhandene Partitionierungs-Tool ( welches nur EXT3 Partionen erstellen kann ) nutzen zu muessen...

Einfach, gelle ?! 

Gruss,
Micha
